# Dell Mémoire mise niveau - 32Go - 2Rx4 DDR4 RDIMM 2400MHz

N° De Réf. Dell A8711888

La mémoire RAM (Random Access Memory) est un type de matériel que votre ordinateur utilise pour stocker des informations. L'ajout de mémoire constitue l'un des moyens les plus économiques pour améliorer les performances de votre ordinateur.

## Médias

### Pourquoi devrais-je acheter une mise à niveau Dell plutôt qu'une pièce tierce partie?

### Des pièces testées et vérifiées de qualité OEM de premier rang

Assurez la compatibilité avec les serveurs Dell, le stockage et la mise en réseau.

### Facilité d'installation

Gagnez du temps avec les mises à niveau Dell livrées sous forme de kits avec le matériel et le micrologiciel nécessaires

### Accent mis sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement

Protégez les données et l'intégrité du système avec des pièces provenant d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée

### Support technique et garanties Dell

Préservez le support technique et les garanties Dell - qui ne prennent pas en charge les systèmes avec des mises à niveau de parties tierces..

### Compatibilité

Ce produit est compatible avec les systèmes suivants :

- Precision Workstation R7910
- PowerEdge M630
- PowerEdge FC830
- PowerEdge R730
- PowerEdge R630XL
- PowerEdge FC630
- PowerEdge R430
- Precision Workstation T7810 XL
- Precision Workstation T5810
- PowerEdge T630
- PowerEdge C4130
- Precision Workstation T7810
- PowerVault NX3230
- PowerEdge T430
- PowerEdge C6320
- PowerVault NX3330
- PowerEdge M830
- PowerEdge FC430
- Poweredge R830
- Precision Workstation T7910 XL
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge R530
- PowerEdge R730XL
- PowerEdge R630
- PowerEdge R930
- PowerEdge C6320P
- Precision Workstation T5810 XL
- Precision Workstation T7910

### Types de mémoires DIMM

### Avec plus de mémoire, le serveur peut lire, écrire et exécuter plus rapidement les données et les instructions.

Il existe trois types de mémoire DIMM disponibles pour les serveurs. Ces types de DIMM ne peuvent pas être utilisés ensemble dans un même système. Vous devez choisir le type de DIMM approprié à votre charge de travail au moment de l'achat.

- DIMM sans tampon: UDIMM, il s'agit d'un module mémoire DIMM sans tampon, à faible densité et faible latence, qui ne comprend ni registre ni puce tampon. Les UDIMM sont généralment utilisés dans des applications nécessitant la latence la plus faible possible.
- DIMM enregistrée: RDIMM, il s'agit d'un module de mémoire DIMM enregistrée qui foornit une intégrité de signal élevée avec vérification de parité pour détecter les adresses ou commandes incorrectes ainsi qu'une performance accrue pour les charges de travail lourdes.
- DIMM à charge réduite: LRDIMM, il s'agit d'un module de mémoire DIMM qui utilise un tampon pour réduire la charge mémoire à une seule charge sur tous les signaux DDR, permettant ainsi une plus grande densité.

### Tests de mémoire

- Déverminage: Tests de contraintes avec mise sous tension (c. -à-d. augmentation de la température) pour éliminer les composants faibles.
- Test de composants: Tests de diagnostic de mémoire spécifiques du fournisseur effectués au niveau des composants DRAM pour garantir la fonctionnalité.
- Tests de modules: Tests de diagnostic de mémoire spécifiques du fournisseur effectués au niveau DIMM pour garantir la fonctionnalité (Avec tous les composants DRAM déjà montés sur DIMM PCB).