# Carte fille réseau Broadcom 5720 1 Gigabit à quatre ports, Cuskit

N° De Réf. Dell 540-BBHG

La carte Broadcom 5720 est une solution entièrement intégrée d’émetteur-récepteur de couche physique et de contrôle d’accès au support 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet pour les applications réseau hautes performances. La carte fille réseau quatre ports Gigabit comprend quatre contrôleurs d’accès au support (MAC) à trois vitesses compatibles avec la norme IEEE 802.3, avec quatre émetteurs-récepteurs (PHY) 10/100/1000 Ethernet, une interface de bus PCI Express et une mémoire tampon sur la puce, le tout sur un seul périphérique. Elle est basée sur deux contrôleurs BCM5720, chacun proposant deux ports.

## Médias

### Pourquoi devrais-je acheter une mise à niveau Dell plutôt qu'une pièce tierce partie?

### Des pièces testées et vérifiées de qualité OEM de premier rang

Assurez la compatibilité avec les serveurs Dell, le stockage et la mise en réseau.

### Facilité d'installation

Gagnez du temps avec les mises à niveau Dell livrées sous forme de kits avec le matériel et le micrologiciel nécessaires.

### Accent mis sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement

Protégez les données et l'intégrité du système avec des pièces provenant d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée.

### Support technique et garanties Dell

Préservez le support technique et les garanties Dell - qui ne prennent pas en charge les systèmes avec des mises à niveau de parties tierces.

### Compatibilité

Ce produit est compatible avec les systèmes suivants :

- PowerEdge R620
- PowerEdge R630
- PowerEdge R640
- PowerEdge R720
- Poweredge R720xd
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740XD
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R820
- PowerEdge R840
- PowerEdge R920
- PowerEdge R930
- PowerEdge R940
- PowerEdge R940xa
- PowerVault DL4000
- PowerVault DR4100
- PowerVault DX6112 SN
- PowerVault NX3240
- PowerVault NX3340

La carte Broadcom 5720 est une solution entièrement intégrée d’émetteur-récepteur de couche physique et de contrôle d’accès au support 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet pour les applications réseau hautes performances. La carte fille réseau quatre ports Gigabit comprend quatre contrôleurs d’accès au support (MAC) à trois vitesses compatibles avec la norme IEEE 802.3, avec quatre émetteurs-récepteurs (PHY) 10/100/1000 Ethernet, une interface de bus PCI Express et une mémoire tampon sur la puce, le tout sur un seul périphérique. Elle est basée sur deux contrôleurs BCM5720, chacun proposant deux ports.

- Fournit une interface x1 PCIe
- Bénéficie d’une conception élégante et compacte
- Idéal pour les applications de réseau hautes performances.