# Dell 2.4To 10K tr/min SAS 12Gbit/s 512e 2.5pouces Disque Enfichable à Chaud

N° De Réf. Dell 401-ABHQ

Augmentez la capacité de stockage de votre système Dell avec le disque dur 2.4To de Dell. Avec une vitesse de rotation de 10K tr/min, ce disque offre un accès rapide aux données. Doté d’une interface SAS, ce disque dur offre des débits de transfert de données améliorés.

## Médias

### Pourquoi devrais-je acheter une mise à niveau Dell plutôt qu'une pièce tierce partie?

### Des pièces testées et vérifiées de qualité OEM de premier rang

Assurez la compatibilité avec les serveurs Dell, le stockage et la mise en réseau.

### Facilité d'installation

Gagnez du temps avec les mises à niveau Dell livrées sous forme de kits avec le matériel et le micrologiciel nécessaires

### Accent mis sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement

Protégez les données et l'intégrité du système avec des pièces provenant d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée

### Support technique et garanties Dell

Préservez le support technique et les garanties Dell - qui ne prennent pas en charge les systèmes avec des mises à niveau de parties tierces.

### Pourquoi choisir les disques Dell?

- Les disques Dell sont robustes, construits selon des processus de fabrication de première qualité et rigoureusement testés pour une fiabilité maximale.
- Nous spécifions et contrôlons la fabrication des sous-composants des micrologiciels et des matériels de nos disques pour assurer la compatibilité et nous y intégrons des capacités supplémentaires pour réduire les coûts de maintenance.
- La fiabilité des disques durs Dell est souvent supérieure à celle des autres fournisseurs

### Compatibilité

Ce produit est compatible avec les systèmes suivants :

- PowerEdge R940
- PowerEdge C6420
- BSN Services Node
- PowerVault NX3240
- PowerEdge R340
- PowerEdge R740XD
- PowerEdge R440
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R940xa
- PowerEdge R740
- PowerEdge R7415
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R6415
- PowerEdge R640
- PowerEdge C6525
- PowerEdge R7525
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R840

### Disques SSD de stockage par rapport aux disques durs

### SSD

- Excellence en matière de vitesse, haute performance, exigences d'entrée/sortie
- Grande fiabilité du fait de l'absence de disques rotatifs
- Font l'objet d'un processus de validation rigoureux avant que leur ajout au portefeuille de serveurs PowerEdge soit pris en compte

ou

### HDD

- Parfaits d'ils sont utilisés dans le cadre d'une stratégie de stoackage complète qui assure l'équilibre entre coût par gigaoctet, capacité, besoins en applications et performances.
- Un rapport prix/capicité plus faible, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les cahrges de travail de grande capacité ou les applications nécessitant de grandes quantités de stockage utilisées pour les données telles que les archives, les sauvegardes de siques, les bibliothèques d'images ou les journaux

### Types de disques de stockage

- Disques statiques à semiconducteurs SAS et SATA: Support de stockage rapide pour des entrées/sorties aléatoires
- Disques durs SAS 10K et 15K: Performance et disponibilité pour des applications aux performances optimisées
- Disques durs SAS et SATA 7.2K: Haute capacité et rapport prix/GB exceptionnel pour des applications optimisées en termes de capacité.
- Disques durs d'entrée: Les disques les moins chers utilisés dans le cas d'applications nécessitant une faible utilisation et un nombre total de disques limité. En raison de leur restriction d'utilisation, ces disques sont disponibles dan un nombre limité de systèmes et de configurations.

Augmentez la capacité de stockage de votre système Dell avec le disque dur 2.4To de Dell. Avec une vitesse de rotation de 10K tr/min, ce disque offre un accès rapide aux données. Doté d’une interface SAS, ce disque dur offre des débits de transfert de données améliorés.

Veuillez noter les restrictions suivantes: VMware ne prend pas en charge les disques durs 512 octets ou 4 Ko. Les disques durs de 4 Ko sont pris en charge uniquement sur Win 2012 et UEFI boot et certaines solutions Linux. Les disques durs 512 octets sont uniquement pris en charge avec Win2008R2 ou version ultérieure et certaines solutions Linux.

- Offre une capacité de - 2.4To pour le stockage de gros volume de données
- Interface SAS pour des débits de transfert de données élevés
- Vitesse de rotation de 10K tr/min garantissant d'excellentes performances