# Dell Mémoire mise niveau - 32Go - 2Rx4 DDR4 RDIMM 2666MHz

N° De Réf. Dell A9781929

La mémoire RAM (Random Access Memory) est un type de matériel que votre ordinateur utilise pour stocker des informations. L'ajout de mémoire constitue l'un des moyens les plus économiques pour améliorer les performances de votre ordinateur.

## Médias

### Pourquoi devrais-je acheter une mise à niveau Dell plutôt qu'une pièce tierce partie?

### Des pièces testées et vérifiées de qualité OEM de premier rang

Assurez la compatibilité avec les serveurs Dell, le stockage et la mise en réseau.

### Facilité d'installation

Gagnez du temps avec les mises à niveau Dell livrées sous forme de kits avec le matériel et le micrologiciel nécessaires

### Accent mis sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement

Protégez les données et l'intégrité du système avec des pièces provenant d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée

### Support technique et garanties Dell

Préservez le support technique et les garanties Dell - qui ne prennent pas en charge les systèmes avec des mises à niveau de parties tierces..

### Compatibilité

Ce produit est compatible avec les systèmes suivants :

- Precision Workstation R7910
- Precision Workstation R7910 XL
- Precision Workstation T5810
- Precision Workstation T5810 XL
- Precision Workstation T7810
- Precision Workstation T7810 XL
- Precision Workstation T7910
- Precision Workstation T7910 XL
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge T630
- PowerEdge R430
- PowerEdge R530
- PowerEdge T430
- PowerEdge M630
- PowerEdge C4130
- PowerEdge FC430
- PowerEdge M830
- PowerEdge FC630
- PowerEdge FC830
- PowerEdge R930
- Poweredge R830
- PowerEdge R640
- PowerEdge R740XD
- PowerEdge R740
- PowerEdge R940
- PowerEdge C6420
- PowerEdge R440
- PowerEdge T640
- PowerEdge R540
- PowerEdge M640
- PowerEdge T440
- PowerEdge FC640
- PowerEdge M640 VRTX
- Precision Workstation 7820 Tower
- Precision Workstation T7820XL Tower
- Precision Workstation 5820 Tower
- Precision Workstation T5820XL Tower
- Precision Workstation R7920
- Precision Workstation R7920 XL
- Precision Workstation T7920XL Tower
- Precision Workstation 7920 Tower
- PowerEdge C4140
- PowerEdge R6415
- PowerEdge R7415
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R840
- PowerEdge R940xa
- PowerEdge MX740C
- PowerEdge MX840C
- PowerEdge R740xd2
- PowerEdge XR2

### Types de mémoires DIMM

### Avec plus de mémoire, le serveur peut lire, écrire et exécuter plus rapidement les données et les instructions.

Il existe trois types de mémoire DIMM disponibles pour les serveurs. Ces types de DIMM ne peuvent pas être utilisés ensemble dans un même système. Vous devez choisir le type de DIMM approprié à votre charge de travail au moment de l'achat.

- DIMM sans tampon: UDIMM, il s'agit d'un module mémoire DIMM sans tampon, à faible densité et faible latence, qui ne comprend ni registre ni puce tampon. Les UDIMM sont généralment utilisés dans des applications nécessitant la latence la plus faible possible.
- DIMM enregistrée: RDIMM, il s'agit d'un module de mémoire DIMM enregistrée qui foornit une intégrité de signal élevée avec vérification de parité pour détecter les adresses ou commandes incorrectes ainsi qu'une performance accrue pour les charges de travail lourdes.
- DIMM à charge réduite: LRDIMM, il s'agit d'un module de mémoire DIMM qui utilise un tampon pour réduire la charge mémoire à une seule charge sur tous les signaux DDR, permettant ainsi une plus grande densité.

### Tests de mémoire

- Déverminage: Tests de contraintes avec mise sous tension (c. -à-d. augmentation de la température) pour éliminer les composants faibles.
- Test de composants: Tests de diagnostic de mémoire spécifiques du fournisseur effectués au niveau des composants DRAM pour garantir la fonctionnalité.
- Tests de modules: Tests de diagnostic de mémoire spécifiques du fournisseur effectués au niveau DIMM pour garantir la fonctionnalité (Avec tous les composants DRAM déjà montés sur DIMM PCB).